Лекция - Тема 3. «Техника контурной резьбы по дереву» - 1 час.
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Общие сведения о контурной резьбе по дереву
Контурная резьба по технике выполнения является самой простой. 

В композициях контурной резьбы используют разно​образные линии: прямые, ломаные, извилистые. Орнамент, выполненный техникой контурной резьбы, выглядит как линейный рисунок, линии его резки, жест​ки, игры светотени мало. В контурной резьбе узор передаётся углублёнными линиями различной ширины, глубины и формы очертаний. Линии выполняются разными инструментами: полукруглыми стамесками, штихелями, профильными резцами, косым ножом. Внешне эта резьба кажется удивительно простой, однако выполнить её качественно можно, лишь освоив ряд профессиональных приёмов. 

Контурная резьба может сочетаться с другими видами плоскорельефной резьбы: геометрической, ногтевидной, заоваленной, яворовской. В этой технике могут быть выполнены геометрические и растительные орнаменты, декоративные изображения. 

Контурная резьба может быть выполнена как по светлой, так и по тонированной древесине. В композициях контурной резьбы используют разно​образные линии: прямые, ломаные, извилистые. Орнамент, выполненный техникой контурной резьбы, выглядит как линейный рисунок, линии его резки, жест​ки, игры светотени мало. Однако, несмотря на простоту рисунка и отсутствие рельефа, техника контурной резь​бы требует большого внимания, свободного владения ин​струментом.

Рисунок орнамента наносят на поверхность древесины карандашом от руки или переводят с оригинала через копировальную бумагу. Предварительно линии контура ри​сунка необходимо подробно проработать на бумаге в шаблоне. 

Изготовление заготовки
Для контурной резьбы подходят лиственные породы древесины: липа, осина, берёза, ольха. Соответствующего размера без пороков древесину нужно подготовить под резьбу. Для резьбы по светлой древесине её достаточно прострогать рубанком. Если же задумана композиция на тёмном фоне, дощечку нужно затонировать. Если предполагается блестящая поверхность, нужно её покрыть чёрным лаком, а когда он высохнет, располировать политурой. Тёмную, равномерно затонированную поверхность под резьбу можно подготовить и иначе: выстроганную заготовку протереть жидким раствором столярного клея или клея ПВА. После высыхания клея поверхность шлифуется мелкой наждачной бумагой и вновь покрывается клеем. После повторной шлифовки поверхность дерева оказывается достаточно загрунтованной, чтобы чёрная тушь равномерно легла на неё. Просохшую тушь закрепляют лаком, который затем располировывают. Для тонирования используют самые разные красители: тушь, гуашь, темперу, акварель, анилиновые краски, различные морилки и протравы, марганцево-кислый калий. поверхность можно оставить матовой, но можно и покрыть светлым лаком (закрепить краску) и отполировать.

Подготовленную дощечку прочно закрепляют на поверхности верстака. Это делают в зажимах верстака или с помощью державок — строганых планок с прямоугольными или угловыми вырезами. В качестве державок можно использовать четыре бруска, зажимающие заготовку со всех сторон.

Вырезая контурную канавку, инструмент ведут двумя руками. Нож зажимают в кулаке, а пальцами другой руки направляют лезвие, поддерживая, помогая движению или, наоборот, сдерживая его.

Создание эскиза или рисунка
Создание эскиза или рисунка – это первый шаг при изготовлении резного декора. Эскиз рисуется в масштабе 1:1. При этом учитывается не только внешний, эстетический вид будущего изделия, но и возможности резчика, его мастерство, наличие необходимых резцов, сложность и размеры резного декора. 

При создании эскиза нужно выполнить следующие действия:

1. Выбирается заготовка для резьбы. 

2. Создается набросок эскиза, в котором обозначаются основные части, и места, где будет наноситься резьба (Рис. 1).
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Рис. 1 - Поэтапное создание рисунка эскиза

Следующий шаг, после создания эскиза резьбы по дереву, его ламинирование (например, обычным прозрачным скотчем) и вырезание шаблона по контуру рисунка. При таком способе шаблон резьбы можно использовать многократно, если предстоит вырезать несколько резных узоров.

3. С помощью циркуля линейки и набора для черчения изображение переносится на миллиметровую бумагу или кальку с масштабной сеткой.

4. Для повторяющихся элементов орнамента достаточно изготовить отдельную деталь из бумаги или плотного картона.

Перенос эскиза на заготовку
Далее переносим эскиз на заготовку - щит, склееный из липовых ламелей. Перенести рисунок с шаблона можно несколькими способами:

1. Трафареты для резьбы по дереву фрезером просто закрепляются на доску, и узор вырезается прямо по контурам шаблона.

2. Предварительно вырезанный картонный трафарет переносится на заготовку прикладыванием с обведением контура простым карандашом.

3. Перенести эскиз с бумаги на доску можно, подложив под рисунок копировальную бумагу. После обведения на дереве останется след от копирки, по которому вырезается поделка (Рис. 5). Лишнюю выступившую краску можно зачистить наждачной бумагой.

4. Рисунок с очень простыми геометрическими линиями можно перенести с помощью выкалывания. Иглой, ножом или шилом отмечаются крайние и угловые точки, которые потом соединяются линейкой.

Начинаем работу с прорезания контура (Рис. 2):
1. Вначале острым ножом прорезаются контуры будущих углублений. 
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Рис. 2

2. Желательно вести линию реза по внутренней части контура, так как обычно при работе площадь обработанного участка несколько увеличивается.

3. Затем краем косяка или резака выполняем центральную прорезку самой глубокой части. После этого начинаем формировать углубления, выбирая древесину между контуром и центральным углублением.

4. Мелкие детали и текстуры формируем с использованием стамески. В идеале она должна быть достаточно острой, чтобы срезать материал без применения киянки, но иногда (особенно если приходится резать дуб, бук или клен) без дополнительных усилий не обойтись.

Выборка основных углублений согласно эскизу (Рис. 3)
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Рис. 3

Глубокие пазы удобно выбирать стамесками с изогнутым лезвием – так называемыми, клюкарзами. При этом нужно стараться, чтобы режущая кромка не погружалась ниже выбранного уровня.

Следующий шаг - выпиливание лобзиком прорезного узора. Удаляем всё лишнее, оставляем то, с чем будем работать резцами. После завершения резьбы стоит еще раз пройтись ножом по контурам, восстановив ровные края. Когда этот этап будет завершен, можно переходить к шлифовке поверхностей.

Если узор вырезается на светлой древесине, её защищают от воздействия пыли, влаги и воздуха прозрачным лаковым покрытием. Перед покрытием лаком резную поверхность шлифуют наждачной бумагой с мелким зерном. Если поверхность строганая, шлифуют шкуркой, навёрнутой на деревянный брусок. Шлифование выполняется вдоль волокон. Если поверхность точёная, работу ведут в процессе вращения изделия в зажимах станка.

Древесную пыль тщательно удаляют из всех углублений резьбы. Здесь можно воспользоваться одёжной щёткой. 

После работы с резцами, шлифования, тонирования получается вот такой деревянный резной декор (Рис. 4).
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Рис. 4
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